**Минимальные и максимальные допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по лоту № 1.**

1) минимальный размер по фронту застройки со стороны улиц - 6 м;

2) минимальная площадь земельного участка - 200 кв. м;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;

4) предельная высота зданий, строений, сооружений - 75 м, шпили, башни, флагштоки - без ограничений;

5) минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - в зависимости от типа объектов, от 40% до 60%;

6) минимальный процент озеленения земельного участка - в зависимости от типа объектов, но не менее 20%.