**Возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения по лоту № 1.**

1. **Электрические сети:** техническая возможность присоединения к электрическим сетям для строительства многоквартирного дома мощностью 183,4 кВт, по второй категории надежности, на уровне напряжения 0,4 кВ имеется в пределах резервной мощности действующей трансформаторной подстанции, при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий.

 2. **Теплоснабжение:** технические условия подключения имеются к системе теплоснабжения (ознакомится с ними и схемой подключения объекта можно по адресу: г.Арсеньев, ул. Ленинская, 8, в каб. № 116 в рабочие дни с 14-00 до 17-00).

3. **Водоснабжение:** техническая возможность подключения к системе водоснабжения имеется при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий, объем водоснабжения 45,70 м³/сут.

4. **Канализация:** техническая возможность подключения к системе водоотведения имеется при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий, объем водоотведения 43,55 м³/сут.

5. **Сети ливневой канализации:** техническая возможность водоотведения поверхностных стоков имеется при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий.