**Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение по лоту № 2.**

1. **Электрические сети:** техническая возможность подключения к электрическим сетям планируемого автодрома имеется в пределах резервной мощности действующей трансформаторной подстанции, при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий. Плата за подключение будет определяться в соответствии с постановлением агентства по тарифам Приморского края.

2. **Теплоснабжение:** техническая возможность подключения к системам теплоснабжения отсутствует, так как в районе предполагаемого строительства автодрома отсутствуют тепловые источники и тепловые сети.

3. **Водоснабжение:** технической возможности присоединения к централизованным сетям водопровода нет.

4. **Канализация:** технической возможности присоединения к централизованным сетям водоотведения нет.

5. **Сети ливневой канализации:** сброс ливневых, талых и поверхностных стоков с земельного участка осуществить на рельеф в существующий овраг.

Проектом предусмотреть строительство ливневой канализации в виде лотков с северной и восточной стороны участка с устройством локального очистного сооружения (колодец с отстойником).

Проект выполнить специализированной организацией, имеющей допуск к выполнению данных работ.

Срок действия технических условий – 5 лет с момента выдачи.