**Возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения по лоту № 2.**

1. **Электрические сети:** техническая возможность присоединения к электрическим сетям планируемых трех многоквартирных домов с максимальной мощностью 300 кВт, на уровне напряжения 0,4 кВ, по 2 категории надежности возможно при выполнении заявителем всех необходимых технических мероприятий.

 2. **Теплоснабжение:** техническая возможность подключения отсутствует, при проектировании рекомендуется предусмотреть альтернативный источник тепловой энергии.

3. **Водоснабжение:** техническая возможность подключения к системе водоснабжения имеется при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий, объем водоснабжения 106,2 м³/сут.

4. **Канализация:** техническая возможность подключения к системе водоотведения имеется при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий, объем водоотведения 106,2 м³/сут.

5. **Сети ливневой канализации:** техническая возможность водоотведения поверхностных стоков имеется при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий.