**Возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения по лоту №№ 1, 2, 3.**

1. **Электрические сети:** техническая возможность присоединения к электрическим сетям имеется в пределах резервной мощности действующей трансформаторной подстанции при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий.

 2. **Теплоснабжение:** присоединение к централизованному отоплению предполагаемого объекта отсутствует, так как в данном районе отсутствуют тепловые сети и источник тепловой энергии. При проектировании предусмотреть альтернативный источник тепловой энергии.

3. **Водоснабжение:** техническая возможность подключения к системе водоснабжения имеется при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий, объем водоснабжения 0,3 м³/сут.

4. **Канализация:** техническая возможность подключения к системе водоотведения отсутствует, рекомендуется устройство водонепроницаемого выгреба с последующим выгребом жидких отходов.

5. **Сети ливневой канализации:** техническая возможность водоотведения поверхностных стоков имеется при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий.